לאחר שהבנו את העיקרון שניתן לבדוק רציפות וגוף חימום באמצעות פנס (מי שלא קרא את הכתוב שם, לא כל כך יבין את הכתוב כאן), נשדרג אותו מעט, וזהו רעיון שה' בטובו חלק עימי מחכמתו. וכמבואר בתורתנו הקדושה שאנשי מלאכה הם לא אנשים חכמים מצד עצמם אלא הם אנשים שה' הוא הנותן בליבם חכמה ככתוב: " וְאֶל כָּל אִישׁ חֲכַם לֵב אֲשֶׁר נָתַן ה' חָכְמָה בְּלִבּוֹ" (שמות לו, ב )

מה נצרך? פנס מהכל בשקל
שקע של חוט מאריך
כעת נכניס את מנגנון הפנס לתוך השקע תוך שאנו מחברים אותו באופן הזה:
והנה תמונה של הדבר בפועל, (לקחתי לד אדום, הוא היה בתוך סביבון אורות)
המנורה צריכה להראות דרך החור של השקע, אבל לא נצרך שתצא החוצה.
כעת כאשר נחבר את השקע לתקע של מכשיר כלשהוא (כמובן כשהוא איננו מחובר לחשמל) - הוא יראה לנו אם יש במכשיר רציפות.
הנה רדיאטור כבוי. על מצב 0
והנה כאשר הרדיאטור במצב דלוק. הרדיאטור סוגר את המעגל בין הבטריות לנורה.
למה זה עוזר לנו?
כאשר אנו מגיעים לתנור שלא עובד בכלל, נחבר את התקע שלו לשקע שלנו ונעביר את התנור למצב דלוק, כעת נעבור עם חוט ונחבר את שני צידי התרמוסטט בטחון ונראה אם התקע שלנו נדלק, אם לא נעבור לתרמוסטט הרגיל ונראה , אם גם כעת לא נדלק נעבור על הבורר מצבים וחבר מצד לצד עם חוט החשמל שבידינו שורה אחר שורה ונראה מתי הפנס נדלק.
כשנראה שבחיבור אחת השורות בבורר מצבים הפנס נדלק - לא נצטרך להחליף את כל הבורר אלא נחבר זה לזה את החוטים שאותם קיצרנו כשהנורה נדלקה. (נוכל לקבע את החיבור כמובן רק אם יש כפתור אחר שיבצעי את הכיבוי וההדלקה)
נכון שאת הדבר הזה ניתן לעשות גם עם רב מודד - לבדוק איתו בכל פעם התנגדות בתקע, אבל זה כמובן יותר מסובך .
מסתמא הפטנט הנ"ל לא יהיה יעיל במכשירים שיש בהם כרטיס.
בהצלחה!
כרגע השארתי כאן כדי שאקבל רעיונות לשיפצור, בהמשך יעבור למדריכים.