ביקשו ממני לסדר את תאורת חדר המדרגות בבנייננו.
עבדו עליה בעבר כמה אנשים ללא ידע מקצועי, וכעת היא דולקת כל הזמן.
ממה שראיתי כאן אם הנורות במתגים כבויות - סימן שמתג אחד לחוץ כל הזמן, אם הנורות במתגים דלוקות - סימן שהבעיה באוטומט חדר מדרגות.
לאחר שטיפלתי בארבע מתגים שנעשו על ידי אנשים מקוריים למדי... כמו אלו:
(בניין ישן שיש בו כמה מתגים שיש בהם רק פאזה נכנסת ויוצאת ללא אפס, וכל מתג היה עם רעיון אחר איך לחבר אותו...)
הצלחנו להגיע למצב שהאור במתג נדלק
כעת אני רוצה להחליף את האוטומט הזה
[החום כתוב L מאחוריו שחור כתוב N, התכלת כתוב 2 מאחוריו צהוב כתוב 1)
באוטומט הזה

העברתי את הL לL ואת הN לN ואת 1 ו2 ל3 ו4
והתוצאה היתה פיצוץ ונפילת השלטר...
יש על החדש מדבקה כזו שהיתה מודבקת באופן שלא מאפשר שימוש בלי להסיר אותה:
אולי זה קשור.
אשמח אם מי שמכיר את המערכת יוכל לעזור...
@mirol @תלת-פאזי אשמח אם תוכלו לעזור
תודה רבה!